附件1：          
报名表
 
 
	序号
	名称
	单位名称
	联系人
	联系方式
	备注

	1
	 
分诊引导系统终端采购项目
	
	
	
	


 
 
 
供应商名称：                （盖单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：
日    期：       年       月        日
 
附件2：调研内容及参数响应表

	序号
	需求要求
	技术响应（填写数值/正偏离/响应/负偏离）
	投标产品详细参数
	证明材料对应页码

	1
	一、信息对接

1.系统建设及质保有效期间，中标方需对所有院内已建系统及新建系统开放对接，不另外收取接口费用；涉及的第三方厂商系统接口对接费用需包含在中标方报价中；

2.支持与我院现有的分诊引导叫号系统（品牌为北京神州视翰科技有限公司）进行无缝兼容对接，并进行统一集中管理。
	
	
	

	2
	二、分诊引导系统屏幕，数量：14台；
3.尺寸：不小于22寸；
4.运行上不出现卡顿，显示不出现乱码，能够满足持续稳定供电；

5.安装：壁挂安装，支持横/竖安装；

6.CPU不低于：64位4核1.5GHz；

7.内存不低于：1GB；外存不低于：8G；（可扩展）；

8.网卡不低于：100M；

9.显示：LVDS驱动

10.系统：支持Android系统，具有定时开关机功能；

11.时钟：RTC时钟，电子晶振；

12.分辨率不低于：1920×1080像素；

13.支持视频格式：RMVB,AVI,MPG,MKV,VOB,MP4；

14.支持图片格式：JPEG,BMP,PNG；支持音频格式：MP3,WMA,AAC；

15.存储介质：U盘/TF卡/SD卡；

16.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置；

17.通信接口： Ethernet,可扩展至WIFI，4G或者5G；

18.数据接口：USB2.0、USB3.0、HDMI IN、LINE OUT、RS-232、GPIO、IR；

19.视频输入:AV、VGA、HDMI、ATV/DTV、TUNER；

20.支持扫描挂号单条码签到
	
	
	

	3
	三、分诊引导终端控制器，数量2台
21.外观：小巧灵动易于隐藏安装

22.CPU双核

23.内存：≥2GB；

24.操作系统：Android/IOS，

25.视频接口支持但不限于VGA /HDMI；音频接口支持但不限于Audio in

26.数据接口支持但不限于USB2.0*2；通信接口支持但不限于10/100Mbps    

27.图片格式支持但不限于 JPEG,BMP,GIF,

28.功能要求：能自由分割多区域，同时展示叫号列表、医生信息、通知公告等。
	
	
	

	4
	其他要求

29.支持一对多、多对一的排队叫号模式，支持对新增叫号显示屏统一编号、归类、远程控制从而实现统一管控。

30.叫号显示屏按照院方要求进行文字、图像、视频等排版显示。
	
	
	


备注:

(1) “性能要求”一列中，如有括弧“（）”处请在“响应情况”一列中填写数值，其他位置一一对应请在“响应情况”列中填写正偏离、负偏离或响应(不能写其他内容);

(2)列明所投产品的技术参数并提供证明材料;

(3)需注明证明材料对应页码。



